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WPT 40 HKX

MOTOPOMPĂ PENTRU APA MURDARA
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MOTOR                                             
HONDA

Tip:






OHV, 4 timpi, răcire cu aer
Model:





GX 390
Putere max. (BHP SAE J607a):


13 CP / 3600 rpm
Putere neta (SAE J1349):


8,7 kW / 3600 rpm
Diametru piston x cursă:



88 x 64 mm
Capacitate cilindrică:



389 cm3
Compresie:





8,2 : 1

Sistem de aprindere:



electronic

Combustibil:




benzină fără plumb
Filtru de aer:




dual

Senzor lipsă ulei:




da

Capacitate rezervor:



6,1 l

Consum:





3,5  l/h la 3600 rpm
Pornire:





demaror mecanic

CARACTERISTICI TEHNICE POMPĂ
Diametru de aspiraţie:



4”

Diametru de refulare:



4”

Înălţimea maximă de refulare:


32,0 m

Adâncimea maximă de aspiraţie:

7 m

Debit maxim:




120 m³/h 
Diametru maxim corpuri solide:

30 mm
Garnitură mecanică:



SiC (carbura de siliciu)
Masă:






76 kg

Dimensiuni de gabarit:



755x565x630 mm
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Dotare standard:




·  ștuţ aspiraţie și refulare din aluminiu;
· piulite aspiraţie și refulare din aluminiu;
· garnituri aspiraţie și refulare;
· sorb apă murdara 4”;
· 3 coliere 4”;

	
	

	             Fotografia are caracter informativ.  Aceasta fisa a fost realizata sub rezerva modificarilor de ordin tehnic ulterioare sau a erorilor de editare.
	



